# **Приложение № 3**

**к Договору участия в долевом строительстве**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**СТЕПЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА**

Полы:

* коридор - светлого оттенка ламинат, плинтус ПВХ;
* жилые комнаты - светлого оттенка ламинат, плинтус ПВХ;
* санузлы - керамическая/керамогранитная плитка;
* кухня - керамическая/керамогранитная плитка, плинтус ПВХ.

Стены:

* коридор - обои под покраску;
* жилые комнаты - обои под покраску;
* санузлы – [покраска\*/] керамическая плитка;
* кухня - обои под покраску.

Потолок:

* коридор - водоэмульсионная краска;
* жилые комнаты - водоэмульсионная краска;
* санузлы - водоэмульсионная краска;
* кухня - водоэмульсионная краска.

Столярные изделия:

входная металлическая дверь, светлого оттенка межкомнатные двери, светлого оттенка двери в санузлах, подоконники, вентиляционные решетки, экран под ванную.

Электропроводка:

скрытая электропроводка, розетки, в том числе на кухне для электроплиты, выключатели.

Водопровод и канализация:

внутриквартирные сети ХВС, ГВС и канализации, ванная, раковины в санузлах\*\*, унитаз, смесители в санузлах.

Трубная разводка ХВС, ГВС и вывод канализации на кухню не выполняется. Выполняются закладные отверстия в стене кухни для коммуникаций

Степень строительной готовности Летних и иных помещений Объекта определяется проектной документацией Жилого дома.

\* Покраска стен осуществляется в гостевом санузле (при наличии)

\*\* В гостевых санузлах раковина не устанавливается (при наличии)

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Застройщик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | **Участник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

по доверенности